**Сведения о закрытой площадке**

Сведения о наличии на законном основании закрытой площадки : договор субаренды земельного участка № А-10/116 с ОООмАвто-Драйв", от 01.10.2014 г. , сроком до 31.08.2015. Земельный участок передает ИП Черевков А.Ю.

( свидетельство о гос. регистрации серии 22 №00380481 , выдано Межрайонной ИФНС России по Алтайскому краю 23.12.2011 г.) Кадастровый номер участка: 22:63:0202222:80

Размеры закрытой площадки: 7268 кв.м.

Наличие ровного цементобетонное покрытия, обеспечивающее круглогодичное функционирование на участках закрытой площадки для первоначального обучения вождению транспортных средств, используемые для выполнения учебных (контрольных) заданий ИМЕЕТСЯ.

Наличие установленного по периметру ограждения, препятствующее движению исключением учебных транспортных средств и пешеходов, за исключением транспортных средств, используемых в процессе обучения ИМЕЕТСЯ.

Наличие наклонного участка (эстакады) с продольным уклоном 10% ИМЕЕТСЯ

Размеры и обустройство техническими средствами организации дорожного движения обеспечивают выполнение каждого из учебных (контрольных) заданий, предусмотренных программой обучения ИМЕЕТСЯ.

Коэффициент сцепления колес транспортного средства с покрытием 0,4ИМЕЕТСЯ.

Наличие оборудования, позволяющего разметить границы для выполнения соответствующих заданий ИМЕЕТСЯ.

Поперечный уклон, обеспечивающий водоотвод ИМЕЕТСЯ

Продольный уклон (за исключением наклонного участка) не более 100% ИМЕЕТСЯ

Наличие освещенности ОТСУТСТВУЕТ

Наличие перекрестка (регулируемого и нерегулируемого) ИМЕЕТСЯ

Наличие пешеходного перехода ИМЕЕТСЯ

Наличие дорожных знаков ИМЕЕТСЯ

Наличие средств организации дорожного движения ИМЕЕТСЯ

Наличие технических средств, позволяющих осуществлять контроль, оценку и хранение результатов выполнения учебных (контрольных) заданий в автоматизированном режиме (для автоматизированных автодромов) НЕ ИМЕЕТСЯ

Наличие утвержденных технических условий (для автоматизированных автодромов) НЕ ИМЕЕТСЯ

Представленные сведения соответствуют требованиям, предъявляемым к ЗАКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ